IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [, QuantityTakeOffAddOnView, SpaceBoundary2ndLevelAddOnView]"
Description: "Option [Drawing Scale: 100.000000]"
Description: "Option [Global Unique Identifiers (GUID): Keep existing]"
Description: "Option [Elements to export: Entire project]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and ARCHICAD 2D elements: On]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Explode Composite and Complex Profile elements into parts: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: On]"
Description: "Option [Multi-skin complex geometries: Building element parts]"
Description: "Option [Elements in Solid Element Operations: Extruded/revolved]"
Description: "Option [Elements with junctions: Extruded/revolved without junctions]"
Description: "Option [Slabs with slanted edge(s): Extruded]"
File name: "S:\[IFC]\[COMPLETE-BUILDINGS]\FZK-MODELS\FZK-Haus\ArchiCAD-20\AC20-FZK-Haus.ifc"
Time stamp: "2016-12-21T17:54:06"
Author: "Architect"
Organization: "Building Designer Office"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.09 : 26 Sep 2013"
Originating system: "IFC file generated by GRAPHISOFT ARCHICAD-64 20.0.0 GER FULL Windows version (IFC2x3 add-on version: 4009 GER FULL)."
Authorization: "The authorising person"
Application: "ARCHICAD-64" version "20.0.0" identifier "IFC2x3 add-on version: 4009 GER FULL" by Organization "GRAPHISOFT" id "GS" description "GRAPHISOFT"

People and organizations
  Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert"
  Owner history of Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert" | application "ARCHICAD-64" version "20.0.0" identifier "IFC2x3 add-on version: 4009 GER FULL" by Organization "GRAPHISOFT" id "GS" description "GRAPHISOFT" | change ADDED | created 1482339244 (2016-12-21T16:54:04Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: STERADIAN
  CURRENCY: EUR
  TIMEUNIT: SECOND
  MASSUNIT: GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "Projekt-FZK-Haus" | description "Projekt FZK-House create by KHH Forschuungszentrum Karlsruhe"
  IFCSITE "Gelaende" | object type "LandUse" | latitude 49° 6′ 1.566″ | longitude 8° 26′ 11.5404″ | elevation above sea level 110. | description "Ebenes Gelaende"
    IFCBUILDING "FZK-Haus" | object type "Wohnhaus" | description "FZK-Haus create by KHH / IAI / FZK"
      IFCBUILDINGSTOREY "Erdgeschoss" | long name "ACID00000001-0000-0000-0000-000000000000" | elevation 0.
        contains 38 elements
          1 x IFCSTAIR | names: "Wendeltreppe" | material: "Holz" | property sets: Pset_StairCommon, AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_Treppe_FZK-Haus, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Treppe_FZK-Haus
          5 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Leichtbeton 102890359 240" | names: "Wand-Int-ERDG-4", "Wand-Int-ERDG-2", "Wand-Int-ERDG-1" (+2 more) | material: layers "Leichtbeton 102890359 0.24" ("Leichtbeton 102890359" 0.24) | property sets: Pset_WallCommon, AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
          12 x IFCANNOTATION
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "IFC Tür - Eine Öffnunsgrichtung" | names: "Innentuer-1" | material: materials ("Holz") | property sets: Pset_DoorCommon, AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_IFC_Tür_-_Eine_Öffnunsgrichtung, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "IFC Tür - Eine Öffnunsgrichtung" | names: "Innentuer-2" | material: materials ("Holz") | property sets: Pset_DoorCommon, AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_IFC_Tür_-_Eine_Öffnunsgrichtung, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "IFC Tür - Eine Öffnunsgrichtung" | names: "Innentuer-3" | material: materials ("Holz") | property sets: Pset_DoorCommon, AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_IFC_Tür_-_Eine_Öffnunsgrichtung, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Radial Gradient Fill 1515460218 200 x 240" | object type "Radial Gradient Fill 1515460218 200 x 240" | names: "Unterzug-1" | material: "Radial Gradient Fill 1515460218" | property sets: Pset_BeamCommon, AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
          4 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Leichtbeton 102890359 300" | names: "Wand-Ext-ERDG-1", "Wand-Ext-ERDG-4", "Wand-Ext-ERDG-3" (+1 more) | material: layers "Leichtbeton 102890359 0.3" ("Leichtbeton 102890359" 0.3) | property sets: Pset_WallCommon, AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
          5 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "IFC Fenster - zwei Panele - Vertikal" | names: "EG-Fenster-6", "EG-Fenster-9", "EG-Fenster-1" (+2 more) | material: materials ("Holz") | property sets: Pset_WindowCommon, AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_IFC_Fenster_-_zwei_Panele_-_Vertikal, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
          4 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "IFC Fenster - zwei Panele - Vertikal" | names: "EG-Fenster-7", "EG-Fenster-4", "EG-Fenster-5" (+1 more) | material: materials ("Holz") | property sets: Pset_WindowCommon, AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_IFC_Fenster_-_zwei_Panele_-_Vertikal, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Eingangstür" | names: "Haustuer" | property sets: Pset_DoorCommon, AC_Pset_Name, Pset_FireRatingProperties, ArchiCADProperties, AC_Pset_Eingangstür, BaseQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Schiebetür_3-teilig" | names: "Terrassentuer" | property sets: Pset_DoorCommon, AC_Pset_Name, Pset_FireRatingProperties, ArchiCADProperties, AC_Pset_Schiebetür_3-teilig, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton 65690 200" | BASESLAB | names: "Bodenplatte" | material: layers "Stahlbeton 65690 0.2" ("Stahlbeton 65690" 0.2) | property sets: Pset_SlabCommon, AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
        IFCSPACE "4" | long name "Schlafzimmer"
        IFCSPACE "3" | long name "Bad"
        IFCSPACE "2" | long name "Buero"
        IFCSPACE "5" | long name "Wohnen"
        IFCSPACE "1" | long name "Flur"
        IFCSPACE "6" | long name "Küche"
      IFCBUILDINGSTOREY "Dachgeschoss" | long name "ACID00000002-0000-0000-0000-000000000000" | elevation 2.7
        contains 58 elements
          42 x IFCMEMBER | type IFCMEMBERTYPE | names: "Sparren-1", "Sparren-2", "Sparren-3" (+39 more) | material: "Solid" | property sets: Pset_BeamCommon, AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          3 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE | names: "Pfette-2-1", "Pfette-1-1", "First" | material: "Solid" | property sets: Pset_BeamCommon, AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          2 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Geländer_horizontal 13" | HANDRAIL | material: "Solid" | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_Geländer_horizontal_13, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Geländer_horizontal_13
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Solid 397409098 200" | FLOOR | names: "Slab-033" | material: layers "Solid 397409098 0.2" ("Solid 397409098" 0.2) | property sets: Pset_SlabCommon, AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Solid 397409098 200" | ROOF | names: "Dach-1", "Dach-2" | material: layers "Solid 397409098 0.2" ("Solid 397409098" 0.2) | property sets: Pset_SlabCommon, AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
          4 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Leichtbeton 102890359 300" | names: "Wand-Ext-OG-1", "Wand-Ext-OG-2", "Wand-Ext-OG-3" (+1 more) | material: layers "Leichtbeton 102890359 0.3" ("Leichtbeton 102890359" 0.3) | property sets: Pset_WallCommon, AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Rundfenster 13" | names: "OG-Fenster-2", "OG-Fenster-1" | property sets: Pset_WindowCommon, AC_Pset_Name, Pset_FireRatingProperties, ArchiCADProperties, AC_Pset_Rundfenster_13, BaseQuantities
          2 x IFCANNOTATION
        IFCSPACE "7" | long name "Galerie"

Types
  IFCWALLTYPE "Leichtbeton 102890359 240" | 5 occurrences
  IFCDOORTYPE "IFC Tür - Eine Öffnunsgrichtung" | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | property sets: Tür Linien-Sachmerkmale, Türblatt-Sachmerkmale - Panel1
  IFCDOORTYPE "IFC Tür - Eine Öffnunsgrichtung" | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | property sets: Tür Linien-Sachmerkmale, Türblatt-Sachmerkmale - Panel1
  IFCDOORTYPE "IFC Tür - Eine Öffnunsgrichtung" | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | property sets: Tür Linien-Sachmerkmale, Türblatt-Sachmerkmale - Panel1
  IFCBEAMTYPE "Radial Gradient Fill 1515460218 200 x 240" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Leichtbeton 102890359 300" | 8 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "IFC Fenster - zwei Panele - Vertikal" | 5 occurrences | property sets: Fenster Linien-Sachmerkmale, Fenster Flügel-Sachmerkmale - Panel1, Fenster Flügel-Sachmerkmale - Panel2
  IFCWINDOWTYPE "IFC Fenster - zwei Panele - Vertikal" | 4 occurrences | property sets: Fenster Linien-Sachmerkmale, Fenster Flügel-Sachmerkmale - Panel1, Fenster Flügel-Sachmerkmale - Panel2
  IFCDOORTYPE "Eingangstür" | 1 occurrence
  IFCDOORTYPE "Schiebetür_3-teilig" | DOUBLE_DOOR_SLIDING | 1 occurrence | property sets: Tür Linien-Sachmerkmale, Türblatt-Sachmerkmale - Panel1, Türblatt-Sachmerkmale - Panel2
  IFCSLABTYPE "Stahlbeton 65690 200" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCMEMBERTYPE | 42 occurrences
  IFCBEAMTYPE | 3 occurrences
  IFCRAILINGTYPE "Geländer_horizontal 13" | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Solid 397409098 200" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Solid 397409098 200" | ROOF | 2 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "Rundfenster 13" | 2 occurrences | property sets: Fenster Linien-Sachmerkmale, Fenster Flügel-Sachmerkmale - Panel1

Property sets
  GSPset_TimeStamp | properties | on 1 object (1 IFCPROJECT)
    GS_TimeStamp = 9685146 (IFCTIMESTAMP)
  Pset_ProjectCommon | properties | on 1 object (1 IFCPROJECT)
    BuildingPermitId = "1234" (IFCIDENTIFIER)
    ConstructionMode = "Massivhaus" (IFCLABEL)
    GrossAreaPlanned = 288. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Pset_SiteCommon | properties | on 1 object (1 IFCSITE)
    BuildingHeightLimit = 9. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    GrossAreaPlanned = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 9 objects (9 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 2.4 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.3 [METRE]
    Height = 1.2 [METRE]
    Volume = 0.0396675 [CUBIC_METRE]
    Width = 2. [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 9 objects (9 IFCWINDOW)
    Area = 2.4 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.3 [METRE]
    GrossArea = 2.4 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.2 [METRE]
    Perimeter = 6.4 [METRE]
    Volume = 0.0396675 [CUBIC_METRE]
    Width = 2. [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 1.77885 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.24 [METRE]
    Height = 2.01 [METRE]
    Volume = 0.085569 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.885 [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    Area = 1.77885 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.24 [METRE]
    Height = 2.01 [METRE]
    Perimeter = 5.79 [METRE]
    Volume = 0.085569 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.885 [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    GrossArea = 82.5610884941 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 16.5122177149 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 82.5610884941 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 16.5122177149 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 38.7017059222 [METRE]
    Width = 0.2 [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 0.785082789239 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.3 [METRE]
    Height = 1. [METRE]
    Volume = 0.0302382706041 [CUBIC_METRE]
    Width = 1. [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALLSTANDARDCASE)
    GrossFootprintArea = 2.91 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 19.2577759676 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 5.7799308665 [CUBIC_METRE]
    Height = 3.38675134595 [METRE]
    Length = 9.7 [METRE]
    NetFootprintArea = 2.91 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 18.4726931784 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 5.54440602973 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.3 [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 0.785082789239 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.3 [METRE]
    GrossArea = 0.785082789239 [SQUARE_METRE]
    Height = 1. [METRE]
    Perimeter = 4. [METRE]
    Volume = 0.0302382706041 [CUBIC_METRE]
    Width = 1. [METRE]
  BaseQuantities: 28 more contents on 29 objects not shown
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    BuildingID = "5678" (IFCIDENTIFIER)
    GrossPlannedArea = 120. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    IsPermanentID = TRUE (IFCBOOLEAN)
    NetAreaPlanned = 120. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    NumberOfStoreys = 2 (IFCINTEGER)
    OccupancyType = "citygml:1000 (residential building)" (IFCLABEL)
    SprinklerProtection = FALSE (IFCBOOLEAN)
    SprinklerProtectionAutomatic = FALSE (IFCBOOLEAN)
    YearOfConstruction = "2008" (IFCLABEL)
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    FireExit = TRUE (IFCBOOLEAN)
    HandicapAccessible = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Name | properties | on 2 objects (2 IFCRAILING)
    Name = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Name | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    Name = "Wendeltreppe" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Name | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Name = "Wand-Int-ERDG-4" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Name | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Name = "Wand-Int-ERDG-2" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Name | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Name = "Innentuer-1" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Name | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Name = "Wand-Int-ERDG-1" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Name | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Name = "Wand-Int-ERDG-3" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Name | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Name = "Innentuer-2" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Name: 80 more contents on 80 objects not shown
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    ARCHICAD IFC ID = "38a9vdh9bF5Qg28GWyHhlr" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Holz" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "Treppe_FZK-Haus" (IFCLABEL)
    Drehwinkel = 209.999897142 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Ebene = "Treppen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "79A67A01-C95B-4209-869A-74983B65305C" (IFCLABEL)
    Element-Klassifizierung = "Treppe" (IFCLABEL)
    Etikettentext = "" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kompakte Element-ID = "Wendeltreppe" (IFCLABEL)
    Komplette Element-ID = "Wendeltreppe" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Name des Sachmerkmal-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Allgemein" (IFCLABEL)
    Raumname = "Wohnen" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "5" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Typ = "Treppen" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss = "Erdgeschoss" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ARCHICAD IFC ID = "2XPyKWY018sA1ygZKgQPtU" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Anstrich" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Leichtbeton 102890359" (IFCLABEL)
    Baustoff/Mehrschicht/Profil = "Leichtbeton 102890359" (IFCLABEL)
    Ebene = "Innenwände" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "BC6F0F70-6195-495E-A2FC-239713029DB1" (IFCLABEL)
    Element-Klassifizierung = "Wand" (IFCLABEL)
    Etikettentext = "" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenseite Oberfläche = "Anstrich" (IFCLABEL)
    Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Kompakte Element-ID = "Wand-Int-ERDG-4" (IFCLABEL)
    Komplette Element-ID = "Wand-Int-ERDG-4" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Sachmerkmal-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Anstrich" (IFCLABEL)
    Raumname = "Wohnen" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "5" (IFCLABEL)
    Struktur - Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss = "Erdgeschoss" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Neigungstyp = "gerade" (IFCLABEL)
    Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ARCHICAD IFC ID = "3PfS__Y_DBAfq5naM6zD2Z" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Anstrich" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Leichtbeton 102890359" (IFCLABEL)
    Baustoff/Mehrschicht/Profil = "Leichtbeton 102890359" (IFCLABEL)
    Ebene = "Innenwände" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "40F78310-9E7E-4793-BC9E-DB102FD72B73" (IFCLABEL)
    Element-Klassifizierung = "Wand" (IFCLABEL)
    Etikettentext = "" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenseite Oberfläche = "Anstrich" (IFCLABEL)
    Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Kompakte Element-ID = "Wand-Int-ERDG-2" (IFCLABEL)
    Komplette Element-ID = "Wand-Int-ERDG-2" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Sachmerkmal-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Anstrich" (IFCLABEL)
    Raumname = "Flur" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "1" (IFCLABEL)
    Struktur - Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss = "Erdgeschoss" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Neigungstyp = "gerade" (IFCLABEL)
    Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    ARCHICAD IFC ID = "1Oms875aH3Wg$9l65H2ZGw" (IFCLABEL)
    Anschlagsmaße = "0,88x2,01" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "L" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Solid" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "IFC Tür - Eine Öffnunsgrichtung" (IFCLABEL)
    Ebene = "Innenwände" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "E605AACB-6C4E-458D-9346-5D9D8C7C21D3" (IFCLABEL)
    Element-Klassifizierung = "Tür" (IFCLABEL)
    Etikettentext = "" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Größe Ausgang = "0,78x1,96" (IFCLABEL)
    Größe Wandloch = "0,88x2,01" (IFCLABEL)
    Größe laut Eingabe = "0,88x2,01" (IFCLABEL)
    Kompakte Element-ID = "Innentuer-1" (IFCLABEL)
    Komplette Element-ID = "Innentuer-1" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Marker-Text = "" (IFCLABEL)
    Name des Sachmerkmal-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Nominale B x H = "0,88x2,01" (IFCLABEL)
    Nominale B x H x T = "0,88x2,01x0,24" (IFCLABEL)
    Raumname = "Flur" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "1" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Typ = "Tür" (IFCLABEL)
    Türblatt-Maß = "0,78x1,96" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss = "Erdgeschoss" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Von Raum = "Schlafzimmer" (IFCLABEL)
    Von Raum-Nummer = "4" (IFCLABEL)
    Wandstruktur = "Leichtbeton 102890359" (IFCLABEL)
    Zu Raum-Nummer = "1" (IFCLABEL)
    zu Raum = "Flur" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ARCHICAD IFC ID = "2ptk1k7qn8_Qk22vjh$0DE" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Anstrich" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Leichtbeton 102890359" (IFCLABEL)
    Baustoff/Mehrschicht/Profil = "Leichtbeton 102890359" (IFCLABEL)
    Ebene = "Innenwände" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "8C826359-B394-49D6-BDD5-49D50F806B56" (IFCLABEL)
    Element-Klassifizierung = "Wand" (IFCLABEL)
    Etikettentext = "" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenseite Oberfläche = "Anstrich" (IFCLABEL)
    Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Kompakte Element-ID = "Wand-Int-ERDG-1" (IFCLABEL)
    Komplette Element-ID = "Wand-Int-ERDG-1" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Sachmerkmal-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Anstrich" (IFCLABEL)
    Raumname = "Buero" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "2" (IFCLABEL)
    Struktur - Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss = "Erdgeschoss" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Neigungstyp = "gerade" (IFCLABEL)
    Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ARCHICAD IFC ID = "3jjW3rL656ex34Gws22EfM" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Anstrich" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Leichtbeton 102890359" (IFCLABEL)
    Baustoff/Mehrschicht/Profil = "Leichtbeton 102890359" (IFCLABEL)
    Ebene = "Innenwände" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "2197C9B9-DEF1-444F-B81E-1DB092762AB7" (IFCLABEL)
    Element-Klassifizierung = "Wand" (IFCLABEL)
    Etikettentext = "" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenseite Oberfläche = "Anstrich" (IFCLABEL)
    Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Kompakte Element-ID = "Wand-Int-ERDG-3" (IFCLABEL)
    Komplette Element-ID = "Wand-Int-ERDG-3" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Sachmerkmal-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Anstrich" (IFCLABEL)
    Raumname = "Flur" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "1" (IFCLABEL)
    Struktur - Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss = "Erdgeschoss" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Neigungstyp = "gerade" (IFCLABEL)
    Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    ARCHICAD IFC ID = "0pGAjlJMP3ifYPATVF5xAR" (IFCLABEL)
    Anschlagsmaße = "0,88x2,01" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "R" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Solid" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "IFC Tür - Eine Öffnunsgrichtung" (IFCLABEL)
    Ebene = "Innenwände" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "CBFAA406-7368-4C3F-9665-F3ED0FC60C2F" (IFCLABEL)
    Element-Klassifizierung = "Tür" (IFCLABEL)
    Etikettentext = "" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Größe Ausgang = "0,78x1,96" (IFCLABEL)
    Größe Wandloch = "0,88x2,01" (IFCLABEL)
    Größe laut Eingabe = "0,88x2,01" (IFCLABEL)
    Kompakte Element-ID = "Innentuer-2" (IFCLABEL)
    Komplette Element-ID = "Innentuer-2" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Marker-Text = "" (IFCLABEL)
    Name des Sachmerkmal-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Nominale B x H = "0,88x2,01" (IFCLABEL)
    Nominale B x H x T = "0,88x2,01x0,24" (IFCLABEL)
    Raumname = "Bad" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "3" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Typ = "Tür" (IFCLABEL)
    Türblatt-Maß = "0,78x1,96" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss = "Erdgeschoss" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Von Raum = "Flur" (IFCLABEL)
    Von Raum-Nummer = "1" (IFCLABEL)
    Wandstruktur = "Leichtbeton 102890359" (IFCLABEL)
    Zu Raum-Nummer = "3" (IFCLABEL)
    zu Raum = "Bad" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    ARCHICAD IFC ID = "2qiPPF3FrF8OIqfrKiSUqm" (IFCLABEL)
    Anschlagsmaße = "0,88x2,01" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "R" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Solid" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "IFC Tür - Eine Öffnunsgrichtung" (IFCLABEL)
    Ebene = "Innenwände" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "12291272-8C4D-42C2-A4E5-68086A355C33" (IFCLABEL)
    Element-Klassifizierung = "Tür" (IFCLABEL)
    Etikettentext = "" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Größe Ausgang = "0,78x1,96" (IFCLABEL)
    Größe Wandloch = "0,88x2,01" (IFCLABEL)
    Größe laut Eingabe = "0,88x2,01" (IFCLABEL)
    Kompakte Element-ID = "Innentuer-3" (IFCLABEL)
    Komplette Element-ID = "Innentuer-3" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Marker-Text = "" (IFCLABEL)
    Name des Sachmerkmal-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Nominale B x H = "0,88x2,01" (IFCLABEL)
    Nominale B x H x T = "0,88x2,01x0,24" (IFCLABEL)
    Raumname = "Buero" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "2" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Typ = "Tür" (IFCLABEL)
    Türblatt-Maß = "0,78x1,96" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss = "Erdgeschoss" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Von Raum = "Flur" (IFCLABEL)
    Von Raum-Nummer = "1" (IFCLABEL)
    Wandstruktur = "Leichtbeton 102890359" (IFCLABEL)
    Zu Raum-Nummer = "2" (IFCLABEL)
    zu Raum = "Buero" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties: 81 more contents on 81 objects not shown
  AC_Pset_Treppe_FZK-Haus | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    2D Hotspots in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    2D-Detaillierungsgrad = "Maßstababhängig" (IFCLABEL)
    2D-Symbol Typ = "Typ 11" (IFCLABEL)
    2D-unter Bruchsymbol zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    2D-über Bruchsymbol zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D Verdeckte Kanten und Drahtmodell Kontur (gs_structure_3dhidden_pen) = "" (IFCLABEL)
    3D Verdeckte Kanten und Drahtmodell Kontur (gs_tread_3dhidden_pen) = "" (IFCLABEL)
    AKS-Nummer = "" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Anmerkung = "" (IFCLABEL)
    Anzahl = "" (IFCLABEL)
    Anzahl Auftritt = "" (IFCLABEL)
    Anzahl Geschosse = 0. (IFCREAL)
    Anzahl Zwischenpodeste = 0. (IFCREAL)
    Anzahl der Auftritte = 0. (IFCREAL)
    Anzahl der Steigungen = 0. (IFCREAL)
    Ausrichtung (gs_numb_orient) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Ausrichtung (gs_riserun_orient) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Ausrichtung (gs_updown_orient) = "Parallel mit Lauflinie" (IFCLABEL)
    Beginnt von... = 1. (IFCREAL)
    Belag 1 = "" (IFCLABEL)
    Belag 1 Wert = "" (IFCLABEL)
    Beschreibung (gs_description) = "" (IFCLABEL)
    Beschreibung (gs_onorm_description) = "" (IFCLABEL)
    Bruchlinie = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Datum Aufnahme = "" (IFCLABEL)
    Datum Änderung = "" (IFCLABEL)
    Detail = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Text = "Anwendertext" (IFCLABEL)
    Einfache/mittelmässige Modifizierung bei (gs_ScaleChangeSM) = 100. (IFCREAL)
    Einfache/mittelmässige Modifizierung bei (iScaleChangeSM) = 999. (IFCREAL)
    Format = "Anzahl x Auftritt x Steigung" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Front Oberflächenmaterial (gs_tr_front_mat) = "Kiefer, glänzend" (IFCLABEL)
    Front Oberflächenmaterial (gs_tr_front_mat_temp) = "Kiefer, glänzend" (IFCLABEL)
    Geschossabhängig = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Geschoßabhängig = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gewicht = 0. (IFCREAL)
    Gewichteinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Gleiche Oberflächenmaterialien (gs_link_mat) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gleiche Oberflächenmaterialien (gs_link_tr_mat) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gruppe (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe (iFMType) = 25. (IFCREAL)
    Handlauf im Grundriss zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Handlauf-Achsenlinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Hintergrund Schraffur-Typ = "Leer" (IFCLABEL)
    Höhe bis = "" (IFCLABEL)
    Höhe bis Wert = "" (IFCLABEL)
    Höhe von = "" (IFCLABEL)
    Höhe von Wert = "" (IFCLABEL)
    ID-Nummer = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kein Bruch im Gesch. oberhalb = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Konstruktion (gs_onorm_construction) = "" (IFCLABEL)
    Konstruktion (ifc_StairType) = 0. (IFCREAL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lauflinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Lauflinie über Bruch zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Lauflinietyp (gs_story_walkline_type) = 1. (IFCREAL)
    Lauflinietyp (gs_walkline_type) = 1. (IFCREAL)
    Lauflinietyp über Bruchlinie = 4. (IFCREAL)
    Lichtraum = 0. (IFCREAL)
    Linientyp (gs_handrail_linetype) = 1. (IFCREAL)
    Linientyp (gs_rail_axis_linetype) = 1. (IFCREAL)
    Linientyp (gs_story_line_type) = 1. (IFCREAL)
    Linientyp Pfosten = 1. (IFCREAL)
    Linientyp sichtbare Struktur = 1. (IFCREAL)
    Linientyp unsichtbare Struktur = 4. (IFCREAL)
    Linientyp unter Einsetzgeschoß = 4. (IFCREAL)
    Linientyp unter Ursprungsgeschoss = 4. (IFCREAL)
    Material 1 = "" (IFCLABEL)
    Material Geländer = "" (IFCLABEL)
    Material Griff = "" (IFCLABEL)
    Material Treppenstufe = "" (IFCLABEL)
    Mindestschallschutz (gs_list_soundinsul) = "" (IFCLABEL)
    Mindestschallschutz (gs_onorm_soundinsul) = "" (IFCLABEL)
    Mittelmässige/detaillierte Modifizierung bei (gs_ScaleChangeMD) = 50. (IFCREAL)
    Mittelmässige/detaillierte Modifizierung bei (iScaleChangeMD) = 999. (IFCREAL)
    Niveauhöhe = 0. (IFCREAL)
    Nummerierung zeigen (gs_show_numbering) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nummerierung zeigen (gs_story_shownum) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nutzbare lichte Breite = "" (IFCLABEL)
    Nutzbare lichte Breite Wert = "" (IFCLABEL)
    Oben Oberflächenmaterial (gs_tr_up_mat) = "Kiefer, glänzend" (IFCLABEL)
    Oben Oberflächenmaterial (gs_tr_up_mat_temp) = "Kiefer, glänzend" (IFCLABEL)
    Oben Oberflächenmaterial (gs_up_mat) = "Anstrich" (IFCLABEL)
    Oben Oberflächenmaterial (gs_up_mat_temp) = "Anstrich" (IFCLABEL)
    Personenanzahl = "" (IFCLABEL)
    Pfeil = "Typ 3" (IFCLABEL)
    Pfeil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Pfeil Auf/Ab = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Pfosten Symbol-Typ = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Plattenlinie = 1. (IFCREAL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Produkt = "" (IFCLABEL)
    Rauchfreies Treppenhaus = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sammlung der Spezifikations-ID = "" (IFCLABEL)
    Schnitt-Schraffur (gs_sectfill_type) = "IWF01-24,0-001" (IFCLABEL)
    Schnitt-Schraffur (gs_tr_sectfill_type) = "IWF01-24,0-001" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift (gs_sectfill_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift (gs_tr_sectfill_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffurhintergrund-Stift (gs_sectfill_back_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffurhintergrund-Stift (gs_tr_sectfill_back_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur über Bruchlinie = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur-Stift (0-Kein) (gs_ArrowFillPen) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Stift (0-Kein) (gs_StartEndFillPen) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Stift (gs_bgf_front_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Stift (gs_fill_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Stift oben (0-Kein) = "" (IFCLABEL)
    Schraffurhintergrund-Stift (gs_back_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schraffurhintergrund-Stift (gs_bgf_back_pen) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp = "Leer" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (Punkt) (gs_desc_text_size_pt) = 2.83 (IFCREAL)
    Schriftgröße (Punkt) (gs_numb_text_size_pt) = 2.83 (IFCREAL)
    Schriftgröße (Punkt) (gs_riserun_text_size_pt) = 2.83 (IFCREAL)
    Schriftgröße (Punkt) (gs_updown_text_size_pt) = 2.83 (IFCREAL)
    Schriftgröße (mm) (gs_desc_text_size) = 1. (IFCREAL)
    Schriftgröße (mm) (gs_numb_text_size) = 1. (IFCREAL)
    Schriftgröße (mm) (gs_riserun_text_size) = 1. (IFCREAL)
    Schriftgröße (mm) (gs_updown_text_size) = 1. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seite Oberflächenmaterial (gs_side_mat) = "Anstrich" (IFCLABEL)
    Seite Oberflächenmaterial (gs_side_mat_temp) = "Anstrich" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Setzstufe Oberflächenmaterial (gs_raiser_mat) = "Anstrich" (IFCLABEL)
    Setzstufe Oberflächenmaterial (gs_raiser_mat_temp) = "Anstrich" (IFCLABEL)
    Setzstufe Oberflächenmaterial (gs_tr_riser_mat) = "Kiefer, glänzend" (IFCLABEL)
    Setzstufe Oberflächenmaterial (gs_tr_riser_mat_temp) = "Kiefer, glänzend" (IFCLABEL)
    Steigung Text = "STG" (IFCLABEL)
    Steigungsverhältnis = "" (IFCLABEL)
    Stift Kontur = "" (IFCLABEL)
    Stift Lauflinie = "" (IFCLABEL)
    Stift Linie (gs_handrail_pen) = "" (IFCLABEL)
    Stift Linie (gs_rail_axis_pen) = "" (IFCLABEL)
    Stift Linie (gs_story_line_pen) = "" (IFCLABEL)
    Stift Pfosten = "" (IFCLABEL)
    Stift Platten = "" (IFCLABEL)
    Stift sichtbar Struktur-Linie = "" (IFCLABEL)
    Stift unsichtbar Struktur-Linie = "" (IFCLABEL)
    Strichlinien oberhalb Bruch = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Strukturtyp = 1. (IFCREAL)
    Stufen zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stufenlänge = 0. (IFCREAL)
    Symbol Gruppentyp = 6. (IFCREAL)
    Symbol Lauflinie-Startpunkt (gs_StartEndStyle) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Symbol maßstabunabhängig = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Text (gs_riserun_text) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Text umklappen = "Kein" (IFCLABEL)
    Text-Stift (gs_desc_text_pen) = "" (IFCLABEL)
    Text-Stift (gs_numb_text_pen) = "" (IFCLABEL)
    Text-Stift (gs_riserun_text_pen) = "" (IFCLABEL)
    Text-Stift (gs_updown_text_pen) = "" (IFCLABEL)
    Tragekapazität = 0. (IFCREAL)
    Tragende Dicke = 0.1 (IFCREAL)
    Tragende Konstruktion = "" (IFCLABEL)
    Trittlinien = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Bruchsymbol = "Gerade" (IFCLABEL)
    Unten Oberflächenmaterial (gs_bot_mat) = "Anstrich" (IFCLABEL)
    Unten Oberflächenmaterial (gs_bot_mat_temp) = "Anstrich" (IFCLABEL)
    Unten-Text = "Ab" (IFCLABEL)
    Wangen im Grundriss zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Zu Raum ID = "" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation 1 = "" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation 2 = "" (IFCLABEL)
    Übernehme Projektpräferenzen = TRUE (IFCBOOLEAN)
  ArchiCADQuantities | quantities | on 41 objects (41 IFCMEMBER)
    Breite (B) = 0.999999977648 [METRE]
    Fläche = 0.4 [SQUARE_METRE]
    Höhe (Z Größe) = 2.88675134595 [METRE]
    Höhe zu Geschoss = 0.5 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 3.2 [METRE]
    Länge (A) = 2.5 [METRE]
    Netto-Volumen = 0.0812909142679 [CUBIC_METRE]
    Oberflächenbereich = 3.07796968565 [SQUARE_METRE]
    Volumen = 0.0812909142679 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 7 objects (7 IFCWINDOW)
    Breite = 2. [METRE]
    Brüstungshöhe = 0.8 [METRE]
    Dicke = 0.05 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe auf der Anschlagseite = 0.8 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe gegenüber der Anschlagseite = 0.8 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.2 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.2 [METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung auf der Anschlagseite = 2.4 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 2.4 [SQUARE_METRE]
    F/T Sturzhöhe auf der Anschlagseite = 2. [METRE]
    F/T Sturzhöhe gegenüber der Anschlagseite = 2. [METRE]
    F/T Volumen der Öffnung = 0.0396675 [CUBIC_METRE]
    F/T nominale Brüstungs-/Schwellenhöhe = 0.8 [METRE]
    F/T nominale Sturzhöhe = 2. [METRE]
    F/T nominales Volumen der Öffnung = 0.72 [CUBIC_METRE]
    F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 2. [METRE]
    F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 2. [METRE]
    Höhe = 1.2 [METRE]
    Höhe zu Geschoss = 0.8 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0.8 [METRE]
    Netto-Volumen = 0.0396675 [CUBIC_METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.2 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.2 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 2. [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 2. [METRE]
    Nominale T/F Öffnungsoberfläche auf der Anschlagsseite = 2.4 [SQUARE_METRE]
    Nominale T/F Öffnungsoberfläche auf der Seite gegenüber der Anschlagsseite = 2.4 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 7.2134 [SQUARE_METRE]
    T/F Öffnung Nominaler Oberflächenbereich = 2.4 [SQUARE_METRE]
    Wanddicke = 0.3 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    Breite = 0.885 [METRE]
    Brüstungshöhe = 0. [METRE]
    Dicke = 0.1 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe auf der Anschlagseite = 0. [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe gegenüber der Anschlagseite = 0. [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 2.01 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 2.01 [METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.77885 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.77885 [SQUARE_METRE]
    F/T Sturzhöhe auf der Anschlagseite = 2.01 [METRE]
    F/T Sturzhöhe gegenüber der Anschlagseite = 2.01 [METRE]
    F/T Volumen der Öffnung = 0.085569 [CUBIC_METRE]
    F/T nominale Brüstungs-/Schwellenhöhe = 0. [METRE]
    F/T nominale Sturzhöhe = 2.01 [METRE]
    F/T nominales Volumen der Öffnung = 0.426924 [CUBIC_METRE]
    F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 0.885 [METRE]
    F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 0.885 [METRE]
    Höhe = 2.01 [METRE]
    Höhe zu Geschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0. [METRE]
    Netto-Volumen = 0.085569 [CUBIC_METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 2.01 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 2.01 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 0.885 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 0.885 [METRE]
    Nominale T/F Öffnungsoberfläche auf der Anschlagsseite = 1.77885 [SQUARE_METRE]
    Nominale T/F Öffnungsoberfläche auf der Seite gegenüber der Anschlagsseite = 1.77885 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 4.7483 [SQUARE_METRE]
    T/F Öffnung Nominaler Oberflächenbereich = 1.77885 [SQUARE_METRE]
    Wanddicke = 0.24 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Breite = 2. [METRE]
    Brüstungshöhe = 0.95 [METRE]
    Dicke = 0.05 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe auf der Anschlagseite = 0.95 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe gegenüber der Anschlagseite = 0.95 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.2 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.2 [METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung auf der Anschlagseite = 2.4 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 2.4 [SQUARE_METRE]
    F/T Sturzhöhe auf der Anschlagseite = 2.15 [METRE]
    F/T Sturzhöhe gegenüber der Anschlagseite = 2.15 [METRE]
    F/T Volumen der Öffnung = 0.0396675 [CUBIC_METRE]
    F/T nominale Brüstungs-/Schwellenhöhe = 0.95 [METRE]
    F/T nominale Sturzhöhe = 2.15 [METRE]
    F/T nominales Volumen der Öffnung = 0.72 [CUBIC_METRE]
    F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 2. [METRE]
    F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 2. [METRE]
    Höhe = 1.2 [METRE]
    Höhe zu Geschoss = 0.95 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0.95 [METRE]
    Netto-Volumen = 0.0396675 [CUBIC_METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.2 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.2 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 2. [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 2. [METRE]
    Nominale T/F Öffnungsoberfläche auf der Anschlagsseite = 2.4 [SQUARE_METRE]
    Nominale T/F Öffnungsoberfläche auf der Seite gegenüber der Anschlagsseite = 2.4 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 7.2134 [SQUARE_METRE]
    T/F Öffnung Nominaler Oberflächenbereich = 2.4 [SQUARE_METRE]
    Wanddicke = 0.3 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    Breite (B) = 0.999999977648 [METRE]
    Fläche = 1.04 [SQUARE_METRE]
    Höhe (Z Größe) = 0.159999996424 [METRE]
    Höhe zu Geschoss = 0.659999996424 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 3.35999999642 [METRE]
    Länge (A) = 13. [METRE]
    Netto-Volumen = 0.166399992561 [CUBIC_METRE]
    Oberflächenbereich = 6.26559985938 [SQUARE_METRE]
    Volumen = 0.166399992561 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Anzahl der Dachfenster = 0.
    Anzahl der Durchbrüche = 0.
    Brutto-Oberflächenbereich an der Oberseite = 82.5610884941 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich an der Unterseite = 82.5610885015 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Oberflächenbereich der Dachkanten = 8.54478399069 [SQUARE_METRE]
    Bruttovolumen des Dachs = 16.5122177149 [CUBIC_METRE]
    Dicke = 0.2 [METRE]
    Durchbruch Umfang = 0. [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0. [METRE]
    First-Länge = 0. [METRE]
    Fläche = 71.5 [SQUARE_METRE]
    Grat-Länge = 0. [METRE]
    Höhe = 0.2 [METRE]
    Höhe zu Geschoss = 0.5 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 3.2 [METRE]
    Kehlen-Länge = 0. [METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich oben = 82.5610884941 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich unten = 82.5610885015 [SQUARE_METRE]
    Konditionales Volumen = 16.5122177149 [CUBIC_METRE]
    Konkave Verbindungslänge = 0. [METRE]
    Kuppel-Verbindungslänge = 0. [METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich Oberseite = 82.5610884941 [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich Unterseite = 82.5610885015 [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich der Kante = 8.54478399069 [SQUARE_METRE]
    Netto-Volumen = 16.5122177149 [CUBIC_METRE]
    Oberflächenbereich = 82.5610884941 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Öffnungen = 0. [SQUARE_METRE]
    Ortgang-Länge = 0. [METRE]
    Pultdachfirst-Länge = 0. [METRE]
    Seitenwand Verbindungslänge = 0. [METRE]
    Trauflänge = 0. [METRE]
    Umfang = 38.7017059222 [METRE]
    Vertikal Dicke = 0.230940107676 [METRE]
    Volumen = 16.5122177149 [CUBIC_METRE]
    Wandende Verbindungslänge = 0. [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Abstand Oberkante = 0. [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0. [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 0.785082789239 [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 0.785082789239 [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen in der Wand = 0.235524836772 [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 1.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 0.
    Brutto-Volumen der Wand = 5.7799308665 [CUBIC_METRE]
    Brutto-Wandoberflächenbereich an der Außenseite = 19.4337567297 [SQUARE_METRE]
    Brutto-Wandoberflächenbereich an der Innenseite = 19.0817952055 [SQUARE_METRE]
    Dicke = 0.3 [METRE]
    Durchschnittliche Länge = 9.7 [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0. [METRE]
    Fläche = 2.91 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Wand = 2.91 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 3.5 [METRE]
    Höhe zu Geschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 2.7 [METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 1. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0. [METRE]
    Konditionale Länge an der Außenseite = 10. [METRE]
    Konditionale Länge an der Innenseite = 9.4 [METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich an der Außenseite = 19.4337567297 [SQUARE_METRE]
    Konditionaler Oberflächenbereich an der Innenseite = 19.0817952055 [SQUARE_METRE]
    Konditionales Schichtvolumen an der Außenseite = 0. [CUBIC_METRE]
    Konditionales Volumen = 5.7799308665 [CUBIC_METRE]
    Konditionales Wand-Schichtvolumen an der Innenseite = 0. [CUBIC_METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 10. [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 9.7 [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 3.38675134595 [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 0.5 [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an den Kanten = 6.76792732768 [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an der Außenseite = 18.6486739405 [SQUARE_METRE]
    Netto-Oberflächenbereich an der Innenseite = 18.2967124163 [SQUARE_METRE]
    Netto-Volumen = 5.54440602973 [CUBIC_METRE]
    Oberflächenbereich = 18.6486739405 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Fenster in der Wand = 1. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Türen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Umfang der Wand = 20.2485281374 [METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Wand-Schichtdicke an der Außenseite = 0. [METRE]
    Wand-Schichtdicke an der Innenseite = 0. [METRE]
    Wand-Schichtvolumen an der Außenseite = 0. [CUBIC_METRE]
    Wand-Schichtvolumen an der Innenseite = 0. [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 10. [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 9.4 [METRE]
    Wandstärke am Ende = 0.3 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Breite = 1. [METRE]
    Brüstungshöhe = 0.8 [METRE]
    Dicke = 0.06 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe auf der Anschlagseite = 0.8 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe gegenüber der Anschlagseite = 0.8 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1. [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1. [METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung auf der Anschlagseite = 0.785082789239 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 0.785082789239 [SQUARE_METRE]
    F/T Sturzhöhe auf der Anschlagseite = 1.8 [METRE]
    F/T Sturzhöhe gegenüber der Anschlagseite = 1.8 [METRE]
    F/T Volumen der Öffnung = 0.0302382706041 [CUBIC_METRE]
    F/T nominale Brüstungs-/Schwellenhöhe = 0.8 [METRE]
    F/T nominale Sturzhöhe = 1.8 [METRE]
    F/T nominales Volumen der Öffnung = 0.3 [CUBIC_METRE]
    F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1. [METRE]
    F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Höhe = 1. [METRE]
    Höhe zu Geschoss = 0.8 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 3.5 [METRE]
    Netto-Volumen = 0.0302382706041 [CUBIC_METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Nominale T/F Öffnungsoberfläche auf der Anschlagsseite = 1. [SQUARE_METRE]
    Nominale T/F Öffnungsoberfläche auf der Seite gegenüber der Anschlagsseite = 1. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 3.516566551 [SQUARE_METRE]
    T/F Öffnung Nominaler Oberflächenbereich = 1. [SQUARE_METRE]
    Wanddicke = 0.3 [METRE]
  ArchiCADQuantities: 27 more contents on 28 objects not shown
  AC_Equantity_Treppe_FZK-Haus | quantities | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    - (gs_ArrowWidth) = 0.4 [METRE]
    - (gs_BegSymbWidth) = 0.2 [METRE]
    Höhe = 2. [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Steigungshöhe = 0. [METRE]
    Stufenlänge = 0. [METRE]
    Symbolgröße = 0.1 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  Pset_WallCommon | properties | on 8 objects (8 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ThermalTransmittance = 0.4 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  Pset_WallCommon | properties | on 5 objects (5 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ThermalTransmittance = 1.5 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  Pset_DoorCommon | properties | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    ThermalTransmittance = 2. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  Pset_DoorCommon | properties | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    AcousticRating = "" (IFCLABEL)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
    ThermalTransmittance = 1.4 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  Pset_DoorCommon | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    FireExit = FALSE (IFCBOOLEAN)
    ThermalTransmittance = 2. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  AC_Pset_IFC_Tür_-_Eine_Öffnunsgrichtung | properties | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Beschreibung = "" (IFCLABEL)
    Etikett = "" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3. (IFCREAL)
    Grundtyp = "IfcDoor" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb (ifc_optype) = 1. (IFCREAL)
    IFC Betrieb (ifc_optypestr) = "Einflügeltür" (IFCLABEL)
    Konstruktionsmaterial = "Aluminium" (IFCLABEL)
    Konstruktionsmaterial ID = 1. (IFCREAL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name = "" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Objektetikett = "" (IFCLABEL)
    Paneelbreite = 1. (IFCREAL)
    Paneelbreite an Öffn. anpassen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Profile (Strich) (ifc_door_frame) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Querbalken Oberflächenmaterial = "Glas" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Schraffur-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen-Schraffur-Typ = "Holz" (IFCLABEL)
    Rahmen-Schraffurhintergrund-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmendicke = Wanddicke = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Kiefer" (IFCLABEL)
    Schwellenbreite anpassen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "" (IFCLABEL)
    Trimmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türblatt Oberflächenmaterial = "Kiefer, glänzend" (IFCLABEL)
    Türblatt-Schraffur-Stift = "" (IFCLABEL)
    Türblatt-Schraffur-Typ = "0" (IFCLABEL)
    Türblatt-Schraffurhintergrund-Stift = "" (IFCLABEL)
    Türblatt-Stift = "" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1. (IFCREAL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungswinkel in 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  AC_Pset_IFC_Tür_-_Eine_Öffnunsgrichtung | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Beschreibung = "" (IFCLABEL)
    Etikett = "" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3. (IFCREAL)
    Grundtyp = "IfcDoor" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb (ifc_optype) = 1. (IFCREAL)
    IFC Betrieb (ifc_optypestr) = "Einflügeltür" (IFCLABEL)
    Konstruktionsmaterial = "Holz" (IFCLABEL)
    Konstruktionsmaterial ID = 4. (IFCREAL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name = "" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Objektetikett = "" (IFCLABEL)
    Paneelbreite = 1. (IFCREAL)
    Paneelbreite an Öffn. anpassen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Profile (Strich) (ifc_door_frame) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Querbalken Oberflächenmaterial = "Glas" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Schraffur-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen-Schraffur-Typ = "Holz" (IFCLABEL)
    Rahmen-Schraffurhintergrund-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmendicke = Wanddicke = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Kiefer" (IFCLABEL)
    Schwellenbreite anpassen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "" (IFCLABEL)
    Trimmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türblatt Oberflächenmaterial = "Kiefer, glänzend" (IFCLABEL)
    Türblatt-Schraffur-Stift = "" (IFCLABEL)
    Türblatt-Schraffur-Typ = "0" (IFCLABEL)
    Türblatt-Schraffurhintergrund-Stift = "" (IFCLABEL)
    Türblatt-Stift = "" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1. (IFCREAL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungswinkel in 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  AC_Equantity_IFC_Tür_-_Eine_Öffnunsgrichtung | quantities | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Architekturlichte Breite = 0.885 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 2.01 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Dicke Schwelle = 0.02 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 0.785 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 1.96 [METRE]
    Einfassung Breite (Futter Dicke) = 0.1 [METRE]
    Einfassung Dicke (Futter Tiefe) = 0.02 [METRE]
    Höhe = 1. [METRE]
    Höhe Schwelle = 0.05 [METRE]
    Höhe Türblatt = 1.5 [METRE]
    Maß 1 = 0.885 [METRE]
    Maß 2 = 2.01 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 0.885 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.01 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Dicke = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.885 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 2.01 [METRE]
    Schwellen-Versatz = 0. [METRE]
    Schwellenbreite = 0.1 [METRE]
    Türblatt Breite = 0.785 [METRE]
    Türblatt Höhe = 1.96 [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 42 objects (42 IFCMEMBER)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Slope = 1718.87338539 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Pset_BeamCommon | properties | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Pset_BeamCommon | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Reference = "Radial Gradient Fill 1515460218 200 x 240" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Pset_SpaceCommon | properties | on 4 objects (4 IFCSPACE)
    Category = "Allgemeines" (IFCLABEL)
    HandicapAccessible = TRUE (IFCBOOLEAN)
    NaturalVentilation = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Pset_SpaceCommon | properties | on 3 objects (3 IFCSPACE)
    Category = "Allgemeines" (IFCLABEL)
  Pset_SpaceThermalRequirements | properties | on 5 objects (5 IFCSPACE)
    AirConditioning = FALSE (IFCBOOLEAN)
    SpaceTemperatureMax = 20. (IFCTHERMODYNAMICTEMPERATUREMEASURE) [DEGREE_CELSIUS]
    SpaceTemperatureMin = 20. (IFCTHERMODYNAMICTEMPERATUREMEASURE) [DEGREE_CELSIUS]
    SpaceTemperatureSummer = 20. (IFCTHERMODYNAMICTEMPERATUREMEASURE) [DEGREE_CELSIUS]
    SpaceTemperatureWinter = 20. (IFCTHERMODYNAMICTEMPERATUREMEASURE) [DEGREE_CELSIUS]
  Pset_SpaceThermalRequirements | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    AirConditioning = FALSE (IFCBOOLEAN)
    SpaceTemperatureMax = 24. (IFCTHERMODYNAMICTEMPERATUREMEASURE) [DEGREE_CELSIUS]
    SpaceTemperatureMin = 24. (IFCTHERMODYNAMICTEMPERATUREMEASURE) [DEGREE_CELSIUS]
    SpaceTemperatureSummer = 24. (IFCTHERMODYNAMICTEMPERATUREMEASURE) [DEGREE_CELSIUS]
    SpaceTemperatureWinter = 24. (IFCTHERMODYNAMICTEMPERATUREMEASURE) [DEGREE_CELSIUS]
  Pset_SpaceThermalRequirements | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    AirConditioning = FALSE (IFCBOOLEAN)
    SpaceTemperatureMax = 15. (IFCTHERMODYNAMICTEMPERATUREMEASURE) [DEGREE_CELSIUS]
    SpaceTemperatureMin = 15. (IFCTHERMODYNAMICTEMPERATUREMEASURE) [DEGREE_CELSIUS]
    SpaceTemperatureSummer = 15. (IFCTHERMODYNAMICTEMPERATUREMEASURE) [DEGREE_CELSIUS]
    SpaceTemperatureWinter = 15. (IFCTHERMODYNAMICTEMPERATUREMEASURE) [DEGREE_CELSIUS]
  AC_Pset_Allgemeiner_Raumstempel | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 4. (IFCREAL)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0. (IFCREAL)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 47.5 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (NRF) = 21.410325 (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fläche der Fenster = 4.8 (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 1.77885 (IFCREAL)
    Gemessene Fläche = 22.0725 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 22.0725 (IFCREAL)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    ID zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    ID zeigen als... = 1. (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich = 22.0725 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 40.92115 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Raumfläche Faktor = 0.97 (IFCREAL)
    Raumname = "Schlafzimmer" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "4" (IFCLABEL)
    Raumpolygon (Brutto, Netto) = 0. (IFCREAL)
    Raumvolumen = 55.18125 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche = 22.0725 (IFCREAL)
    Schraffur-Stift = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Typ = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schraffurhintergrund-Stift = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schriftgröße [mm] = 3. (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 22.0725 (IFCREAL)
    Unterzug Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Unterzugoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Zeichensatz 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Allgemeiner_Raumstempel | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 4. (IFCREAL)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0. (IFCREAL)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 35.4 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (NRF) = 12.127619 (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fläche der Fenster = 2.4 (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 1.77885 (IFCREAL)
    Gemessene Fläche = 12.5027 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 12.5027 (IFCREAL)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    ID zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    ID zeigen als... = 1. (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich = 12.5027 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 31.22115 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Raumfläche Faktor = 0.97 (IFCREAL)
    Raumname = "Bad" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "3" (IFCLABEL)
    Raumpolygon (Brutto, Netto) = 0. (IFCREAL)
    Raumvolumen = 31.25675 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche = 12.5027 (IFCREAL)
    Schraffur-Stift = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Typ = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schraffurhintergrund-Stift = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schriftgröße [mm] = 3. (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 12.5027 (IFCREAL)
    Unterzug Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Unterzugoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Zeichensatz 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Allgemeiner_Raumstempel | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 4. (IFCREAL)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0. (IFCREAL)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 36.05 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (NRF) = 12.59545 (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fläche der Fenster = 4.8 (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 1.77885 (IFCREAL)
    Gemessene Fläche = 12.985 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 12.985 (IFCREAL)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    ID zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    ID zeigen als... = 1. (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich = 12.985 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 29.47115 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Raumfläche Faktor = 0.97 (IFCREAL)
    Raumname = "Buero" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "2" (IFCLABEL)
    Raumpolygon (Brutto, Netto) = 0. (IFCREAL)
    Raumvolumen = 32.4625 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche = 12.985 (IFCREAL)
    Schraffur-Stift = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Typ = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schraffurhintergrund-Stift = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schriftgröße [mm] = 3. (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 12.985 (IFCREAL)
    Unterzug Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Unterzugoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Zeichensatz 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Allgemeiner_Raumstempel | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 5. (IFCREAL)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0. (IFCREAL)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 53.5749999999 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (NRF) = 25.2088935 (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fläche der Fenster = 4.8 (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 4.77375 (IFCREAL)
    Gemessene Fläche = 25.98855 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 25.98855 (IFCREAL)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    ID zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    ID zeigen als... = 1. (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich = 25.98855 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 27.9387499999 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Raumfläche Faktor = 0.97 (IFCREAL)
    Raumname = "Wohnen" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "5" (IFCLABEL)
    Raumpolygon (Brutto, Netto) = 0. (IFCREAL)
    Raumvolumen = 64.9713749999 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche = 25.98855 (IFCREAL)
    Schraffur-Stift = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Typ = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schraffurhintergrund-Stift = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schriftgröße [mm] = 3. (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 25.98855 (IFCREAL)
    Unterzug Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Unterzugoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Zeichensatz 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Allgemeiner_Raumstempel | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 7. (IFCREAL)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 1. (IFCREAL)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 44.154 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (NRF) = 11.185458 (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fläche der Fenster = 0. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 7.36665 (IFCREAL)
    Gemessene Fläche = 11.5314 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 11.5314 (IFCREAL)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    ID zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    ID zeigen als... = 1. (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich = 10.8094 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 27.81035 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Raumfläche Faktor = 0.97 (IFCREAL)
    Raumname = "Flur" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "1" (IFCLABEL)
    Raumpolygon (Brutto, Netto) = 0. (IFCREAL)
    Raumvolumen = 28.65522 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche = 11.5314 (IFCREAL)
    Schraffur-Stift = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Typ = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schraffurhintergrund-Stift = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schriftgröße [mm] = 3. (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 11.5314 (IFCREAL)
    Unterzug Oberflächenbereich an der Oberseite = 0.722 (IFCREAL)
    Unterzugoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Zeichensatz 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Allgemeiner_Raumstempel | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 5. (IFCREAL)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0. (IFCREAL)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 40.5250000001 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (NRF) = 16.30545 (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fläche der Fenster = 4.8 (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 0. (IFCREAL)
    Gemessene Fläche = 16.30545 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 16.30545 (IFCREAL)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    ID zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    ID zeigen als... = 1. (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich = 16.30545 (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 24.2125000001 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Raumfläche Faktor = 0. (IFCREAL)
    Raumname = "Küche" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "6" (IFCLABEL)
    Raumpolygon (Brutto, Netto) = 0. (IFCREAL)
    Raumvolumen = 40.7636250001 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche = 16.30545 (IFCREAL)
    Schraffur-Stift = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Typ = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schraffurhintergrund-Stift = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schriftgröße [mm] = 3. (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 16.30545 (IFCREAL)
    Unterzug Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Unterzugoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Zeichensatz 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Allgemeiner_Raumstempel | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Abzugsfläche unter Dach = 32.6507584177 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 4. (IFCREAL)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0. (IFCREAL)
    Begrenzung Oberflächenbereich = 53.5126662523 (IFCREAL)
    Berechnete Fläche (NRF) = 74.5092415823 (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Oberseite = 123.737709693 (IFCREAL)
    Dach Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Decke Oberflächenbereich an der Unterseite = 0. (IFCREAL)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fläche der Fenster = 2. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 0. (IFCREAL)
    Gemessene Fläche = 107.16 (IFCREAL)
    Gemessene Nettofläche = 107.16 (IFCREAL)
    Gesamtabzugsfläche = 32.6507584177 (IFCREAL)
    ID zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    ID zeigen als... = 1. (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich = 0. (IFCREAL)
    Oberer Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Umfassungswände = 51.9425006738 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Raumfläche Faktor = 1. (IFCREAL)
    Raumname = "Galerie" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "7" (IFCLABEL)
    Raumpolygon (Brutto, Netto) = 0. (IFCREAL)
    Raumvolumen = 217.532465343 (IFCREAL)
    Reduzierte Fläche = 74.5092415823 (IFCREAL)
    Schraffur-Stift = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Typ = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schraffurhintergrund-Stift = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schriftgröße [mm] = 3. (IFCREAL)
    Seite Oberflächenbereich der Wandeinsätze = 0. (IFCREAL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Unterer Oberflächenbereich = 107.16 (IFCREAL)
    Unterzug Oberflächenbereich an der Oberseite = 0. (IFCREAL)
    Unterzugoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Zeichensatz 1 = "Courier New Westlich" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Allgemeiner_Raumstempel | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Dicke Bodenaufbau = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 19. [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = 0. [METRE]
    Nettoumfang = 19. [METRE]
    Raumhöhe = 2.5 [METRE]
    Raumumfang = 19. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 4. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 0.885 [METRE]
  AC_Equantity_Allgemeiner_Raumstempel | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Dicke Bodenaufbau = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 14.16 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = 0. [METRE]
    Nettoumfang = 14.16 [METRE]
    Raumhöhe = 2.5 [METRE]
    Raumumfang = 14.16 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 2. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 0.885 [METRE]
  AC_Equantity_Allgemeiner_Raumstempel | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Dicke Bodenaufbau = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 14.42 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = 0. [METRE]
    Nettoumfang = 14.42 [METRE]
    Raumhöhe = 2.5 [METRE]
    Raumumfang = 14.42 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 4. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 0.885 [METRE]
  AC_Equantity_Allgemeiner_Raumstempel | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Dicke Bodenaufbau = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 15.005 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = 0. [METRE]
    Nettoumfang = 21.43 [METRE]
    Raumhöhe = 2.5 [METRE]
    Raumumfang = 21.43 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 4. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 2.01 [METRE]
  AC_Equantity_Allgemeiner_Raumstempel | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Dicke Bodenaufbau = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 14.09 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = 0. [METRE]
    Nettoumfang = 17.7 [METRE]
    Raumhöhe = 2.5 [METRE]
    Raumumfang = 17.7 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 3.665 [METRE]
  AC_Equantity_Allgemeiner_Raumstempel | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Dicke Bodenaufbau = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 11.605 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = 0. [METRE]
    Nettoumfang = 16.21 [METRE]
    Raumhöhe = 2.5 [METRE]
    Raumumfang = 16.21 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 4. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Allgemeiner_Raumstempel | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Dicke Bodenaufbau = 0. [METRE]
    Gesamtlänge Raumumfassung = 41.6 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = 0. [METRE]
    Nettoumfang = 41.6 [METRE]
    Raumhöhe = 4. [METRE]
    Raumumfang = 41.6 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 2. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 0. [METRE]
  Pset_WindowCommon | properties | on 9 objects (9 IFCWINDOW)
    ThermalTransmittance = 1.4 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  Pset_WindowCommon | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AcousticRating = "" (IFCLABEL)
    FireRating = "" (IFCLABEL)
    ThermalTransmittance = 1.4 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  AC_Pset_IFC_Fenster_-_zwei_Panele_-_Vertikal | properties | on 9 objects (9 IFCWINDOW)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Beschreibung = "" (IFCLABEL)
    Breite Feld 1 = 0.5 (IFCREAL)
    Etikett = "" (IFCLABEL)
    Fensterrahmen ( Strich ) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3. (IFCREAL)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Kiefer, glänzend" (IFCLABEL)
    Flügel Schraffur-Stift = "" (IFCLABEL)
    Flügel Schraffur-Typ = "0" (IFCLABEL)
    Flügel Schraffurhintergrund-Stift = "" (IFCLABEL)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "" (IFCLABEL)
    Grundtyp = "IfcWindow" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb (ifc_optype) = 2. (IFCREAL)
    IFC Betrieb (ifc_optypestr) = "Zweiflügelfenster - vertikal" (IFCLABEL)
    Konstruktionsmaterial = "Aluminium" (IFCLABEL)
    Konstruktionsmaterial ID = 1. (IFCREAL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name = "" (IFCLABEL)
    Objektetikett = "" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Schraffur-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen-Schraffur-Typ = "Holz" (IFCLABEL)
    Rahmen-Schraffurhintergrund-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmendicke = Wanddicke = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stift Flügel = "" (IFCLABEL)
    Symbol-Stift = "" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1. (IFCREAL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungstyp Rahmen 1 (gs_Lsash_openum) = "Drehflügel Rechts" (IFCLABEL)
    Öffnungstyp Rahmen 1 (i_Lsash_openum) = 1. (IFCREAL)
    Öffnungstyp Rahmen 2 (gs_Rsash_openum) = "Drehflügel Links" (IFCLABEL)
    Öffnungstyp Rahmen 2 (i_Rsash_openum) = 2. (IFCREAL)
  AC_Equantity_IFC_Fenster_-_zwei_Panele_-_Vertikal | quantities | on 7 objects (7 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Anschlag Höhe = 1.2 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 2. [METRE]
    Breite Mittelrahmen = 0.07 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.8 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Dicke = 0.05 [METRE]
    Glas-Dicke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 1. [METRE]
    Maß 1 = 2. [METRE]
    Maß 2 = 1.2 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 2. [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.2 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07 [METRE]
    Rahmen-Dicke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Rahmen 1 = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Rahmen 2 = 0.05 [METRE]
    Rahmendicke Rahmen 1 = 0.05 [METRE]
    Rahmendicke Rahmen 2 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 2. [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.2 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_IFC_Fenster_-_zwei_Panele_-_Vertikal | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Anschlag Höhe = 1.2 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 2. [METRE]
    Breite Mittelrahmen = 0.07 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.95 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Dicke = 0.05 [METRE]
    Glas-Dicke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 1. [METRE]
    Maß 1 = 2. [METRE]
    Maß 2 = 1.2 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 2. [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.2 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07 [METRE]
    Rahmen-Dicke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Rahmen 1 = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Rahmen 2 = 0.05 [METRE]
    Rahmendicke Rahmen 1 = 0.05 [METRE]
    Rahmendicke Rahmen 2 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 2. [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.2 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  Pset_FireRatingProperties | properties | on 4 objects (2 IFCDOOR, 2 IFCWINDOW)
    FireResistanceRating = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Eingangstür | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Darstellung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = "Komplett" (IFCLABEL)
    Accessoire = "" (IFCLABEL)
    Anmerkung = "" (IFCLABEL)
    Anschlag Detail = "" (IFCLABEL)
    Ausfüllmuster_Konstruktion = "0" (IFCLABEL)
    Ausfüllmuster_Schale = "Solid" (IFCLABEL)
    Beschlag = "" (IFCLABEL)
    Beschlag Schlüssel Rm. Nummer = "" (IFCLABEL)
    Brüstung Detail = "" (IFCLABEL)
    Fensterbänder = "" (IFCLABEL)
    Feuerfestigkeit = "" (IFCLABEL)
    Fixpunte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3. (IFCREAL)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gewicht = 0. (IFCREAL)
    Gewichteinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Glas = "" (IFCLABEL)
    Glasfläche = 0. (IFCREAL)
    Grundriss = "Masstababhängig" (IFCLABEL)
    Gruppe = "Tür" (IFCLABEL)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Hole Has Wall's Side Material = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hole Material's Split is Curved = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Höhenlage = "" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb (ifc_optype) = 0. (IFCREAL)
    IFC Betrieb (ifc_optypestr) = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Ladenfalz = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Linientyp = 1. (IFCREAL)
    Linientyp_Schwelle = 1. (IFCREAL)
    Material_Einfassungen = "0" (IFCLABEL)
    Material_Glas = "Glas" (IFCLABEL)
    Material_Metallteile = "Kupfer" (IFCLABEL)
    Material_Paneel = "Kiefer, glänzend" (IFCLABEL)
    Material_Stock = "Kiefer, glänzend" (IFCLABEL)
    Mittelgewände = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nominalmaß=Durchgangslichte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenbehandlung = "" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schalldämmwert = "" (IFCLABEL)
    Schnitt / Ansicht = "Masstababhängig" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp = "Solid" (IFCLABEL)
    Schwelle (gs_kk) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (gs_pen_2D) = "" (IFCLABEL)
    Schwelle füllen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Show Editable Hotspots = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Showing 2D Hotspots in 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stift Abbruch = "" (IFCLABEL)
    Stift Neubau = "" (IFCLABEL)
    Stift_Hintergrundschraffur = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stift_Kontur = "" (IFCLABEL)
    Stift_Schraffur = "" (IFCLABEL)
    Stock = "" (IFCLABEL)
    Sturz Detail = "" (IFCLABEL)
    Symbol Abbruch / Neubau = "Kein" (IFCLABEL)
    Typ_Türklinke = "" (IFCLABEL)
    Typenwahl = "Typ 2" (IFCLABEL)
    Türeinfassungen (efa) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türklinke (gs_handle) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Türklinke außen = "Knopf" (IFCLABEL)
    Türklinke innen = "Klinke 1" (IFCLABEL)
    Türpaneel (gs_ap) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Türpaneel (gs_leaf_pen) = "" (IFCLABEL)
    Umfang der Glasfläche = 0. (IFCREAL)
    Verschluß = "" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1. (IFCREAL)
    Wärmedurchgangszahl = "" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie = "" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungstyp = "" (IFCLABEL)
    Öffnungswinkel im 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel im 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  AC_Equantity_Eingangstür | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Left Opening Oversize = 0. [METRE]
    AC Lower Opening Oversize = 0. [METRE]
    AC Right Opening Oversize = 0. [METRE]
    AC Upper Opening Oversize = 0. [METRE]
    Breite = 0.07 [METRE]
    Breite_Fensterbank = 0.07 [METRE]
    Breite_Sturz_aussen = 0.06 [METRE]
    Breite_oben = 0.3 [METRE]
    Breite_unten = 0.07 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Höhe_Oberlicht (von oben) = 0.5 [METRE]
    Leaf Thickness = 0.04 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Schwellenhöhe = 0.01 [METRE]
    Stockbreite = 0.05 [METRE]
    Stockstärke = 0.1 [METRE]
    Stärke_oben = 0.085 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Z Dimension = 1. [METRE]
  AC_Pset_Schiebetür_3-teilig | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    3D = "Komplett" (IFCLABEL)
    Accessoire = "" (IFCLABEL)
    Anmerkung = "" (IFCLABEL)
    Anschlag Detail = "" (IFCLABEL)
    Beschlag = "" (IFCLABEL)
    Beschlag Schlüssel Rm. Nummer = "" (IFCLABEL)
    Brüstung Detail = "" (IFCLABEL)
    Fensterbänder = "" (IFCLABEL)
    Feuerfestigkeit = "" (IFCLABEL)
    Fixpunte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3. (IFCREAL)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gewicht = 0. (IFCREAL)
    Gewichteinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Glas = "" (IFCLABEL)
    Glasfläche = 0. (IFCREAL)
    Grundriss = "Masstababhängig" (IFCLABEL)
    Gruppe = "Tür" (IFCLABEL)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Hole Has Wall's Side Material = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hole Material's Split is Curved = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Höhenlage = "" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb (ifc_optype) = 7. (IFCREAL)
    IFC Betrieb (ifc_optypestr) = "Zweiflügeltür - Schiebeflügel" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Linientyp_Schwelle = 1. (IFCREAL)
    Material_Glas = "Glas" (IFCLABEL)
    Material_Stock = "Kiefer, glänzend" (IFCLABEL)
    Material_Türblatt = "Kiefer, glänzend" (IFCLABEL)
    Material_Türklinke = "Kupfer" (IFCLABEL)
    Nominalmaß=Durchgangslichte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenbehandlung = "" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Rahmen = "" (IFCLABEL)
    Schalldämmwert = "" (IFCLABEL)
    Schnitt / Ansicht = "Masstababhängig" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp = "Solid" (IFCLABEL)
    Schwelle (gs_kk) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (gs_pen_2D) = "" (IFCLABEL)
    Schwelle füllen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle im 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Show Editable Hotspots = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Showing 2D Hotspots in 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen_horizontal = 3. (IFCREAL)
    Sprossen_vertikal = 1. (IFCREAL)
    Stift Abbruch = "" (IFCLABEL)
    Stift Neubau = "" (IFCLABEL)
    Stock = "" (IFCLABEL)
    Sturz Detail = "" (IFCLABEL)
    Symbol Abbruch / Neubau = "Kein" (IFCLABEL)
    Typ_Türklinke = "Knopf" (IFCLABEL)
    Türklinke (gs_handle) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Türpaneel = "" (IFCLABEL)
    Umfang der Glasfläche = 0. (IFCREAL)
    Verschluß = "" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 2. (IFCREAL)
    Wärmedurchgangszahl = "" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie = "" (IFCLABEL)
    Öffnungstyp = "" (IFCLABEL)
    Öffnungswinkel im 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel im 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  AC_Equantity_Schiebetür_3-teilig | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Left Opening Oversize = 0. [METRE]
    AC Lower Opening Oversize = 0. [METRE]
    AC Right Opening Oversize = 0. [METRE]
    AC Upper Opening Oversize = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Geöffnet um = 0. [METRE]
    Höhe_Oberlicht (von oben) = 0.5 [METRE]
    Leaf Thickness = 0.04 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmenbreite = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite_unten = 0.25 [METRE]
    Rahmenstärke = 0.05 [METRE]
    Schwellenhöhe = 0.005 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossenstärke = 0.025 [METRE]
    Stockbreite = 0.05 [METRE]
    Stockstärke = 0.1 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Z Dimension = 1. [METRE]
  Pset_SlabCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    ThermalTransmittance = 0.3 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    ThermalTransmittance = 0.4 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    ThermalTransmittance = 0.5 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  AC_Pset_Geländer_horizontal_13 | properties | on 2 objects (2 IFCRAILING)
    3D = "Detailiert" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Anmerkung = "" (IFCLABEL)
    Anzahl_Pfosten = 3. (IFCREAL)
    Anzahl_Rohre = 4. (IFCREAL)
    Auflösung = 36. (IFCREAL)
    Ausfüllmuster = "Leer" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gewicht = 0. (IFCREAL)
    Gewichteinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Gruppe (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe (iFMType) = 25. (IFCREAL)
    Handlauf (hamat) = "Zink" (IFCLABEL)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Pfosten (pomat) = "Zink" (IFCLABEL)
    Position = "Zwischen Pfosten" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Rohre (bamat) = "Zink" (IFCLABEL)
    Schattenwurf = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Show 2D Hotspots in 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stift Hintergrundschraffur = "" (IFCLABEL)
    Stift Kontur = "" (IFCLABEL)
    Stift Schraffur = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Geländer_horizontal_13 | quantities | on 2 objects (2 IFCRAILING)
    Auskragung_Handlauf = 0.1 [METRE]
    Durchmesser_Handlauf = 0.08 [METRE]
    Durchmesser_Rohre = 0.01 [METRE]
    Height = 1. [METRE]
    Höhenunterschied = 0. [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Pfostenbreite = 0.02 [METRE]
    Pfostentiefe = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Rundfenster_13 | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    2D Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = "Komplett" (IFCLABEL)
    Ab OK Fensterbank = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Abstand unter der Schicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlag im Grundriss zeigen = "Bis 1:50" (IFCLABEL)
    Anschlag seitlich = "Beide" (IFCLABEL)
    Anzahl Schichten = "Seite Konstruktionslinie" (IFCLABEL)
    Anzahl horiz. Sprossen Hauptfl. = 0. (IFCREAL)
    Anzahl horiz. Sprossen oberes Fensterfeld = 0. (IFCREAL)
    Anzahl vert. Sprossen Hauptfl. = 0. (IFCREAL)
    Anzahl vert. Sprossen oberes Fensterfeld = 0. (IFCREAL)
    Auflösung = 64. (IFCREAL)
    Ausrichtung Schraffur = "Original" (IFCLABEL)
    Autom. Lenkung des seitlichen Verputzes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Autom. Lenkung des seitlichen Verputzes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Automatic Material Settings = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Automatische Breite und Höhe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Automatische Einstellungen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Lotrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Baurichtmaßgröße als Nominalgröße einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3. (IFCREAL)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = "Einfach" (IFCLABEL)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmungsstreifen einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = "Beide Anschläge bearbeiten" (IFCLABEL)
    Editierte Wandseite = "Seite Konstruktionslinie" (IFCLABEL)
    Eigener Flügel - Hauptflügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Flügel - Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Flügel - Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen Hintergrundschraffur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = "Massiv-Fensterbank 1.1" (IFCLABEL)
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterfutter außen = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen = "" (IFCLABEL)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = "Parallel mit Wandpolygon" (IFCLABEL)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3. (IFCREAL)
    Futter = "Aus" (IFCLABEL)
    Gesplittetes Öffnungsmaterial ist gekrümmt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas Linienstift Kontur = "" (IFCLABEL)
    Grundriss = "Massstababhängig" (IFCLABEL)
    Grundriss Infos = "Massstababhängig" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Heizkörpernische UK = "Aktuellem Geschoss" (IFCLABEL)
    Heizkörpernischen-Grösse: = "Automatisch" (IFCLABEL)
    Hintergrundschraffur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffur Stift = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Hintergrundschraffur Stift Zarge außen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Hintergrundstift Bogenschwelle = "" (IFCLABEL)
    Hintergrundstift Rahmen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Hintergrundstift Zarge innen = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Horizontaler Abstand (mm) (gs_PlanViewInfos_T1_xOffsetMM) = 3. (IFCREAL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Konstruktionstyp = "Frei definierbar 2" (IFCLABEL)
    Kontur Linientyp Streifen = 1. (IFCREAL)
    Kontur Stift Streifen = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "" (IFCLABEL)
    Laibung Steuerelement = 2. (IFCREAL)
    Laibung als Nominalgrösse einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linien-Typ Profilkontur = 1. (IFCREAL)
    Linienstift Glas = "" (IFCLABEL)
    Linientyp verdeckte Brüstung = 1. (IFCREAL)
    Massstab (gs_PlanViewInfos_scaleValues_m) = 2. (IFCREAL)
    Material = "Nußholz" (IFCLABEL)
    Material Fensterbank = "Kalkstein, grob" (IFCLABEL)
    Material Fuge = "Parquet" (IFCLABEL)
    Material Glas = "Glas" (IFCLABEL)
    Material Glas außen = "Glas" (IFCLABEL)
    Material Glas innen = "Glas" (IFCLABEL)
    Material Rahmen außen (gs_frame_mat) = "Kiefer" (IFCLABEL)
    Material Rahmen außen (gs_sash_mat) = "Kiefer" (IFCLABEL)
    Material Rahmen innen (gs_frame_mat2) = "Kiefer" (IFCLABEL)
    Material Rahmen innen (gs_sash_mat2) = "Kiefer" (IFCLABEL)
    Material Ziegelsturz = "0" (IFCLABEL)
    Material Ziegelsturz Keilstein = "0" (IFCLABEL)
    Material Ziegelsturz Mörtel = "Parquet" (IFCLABEL)
    Name Eigener Flügel - Hauptflügel = "" (IFCLABEL)
    Name Eigener Flügel - Oberlicht = "" (IFCLABEL)
    Name Eigener Flügel - Unteres Feld = "" (IFCLABEL)
    Nominal Maß = 0. (IFCREAL)
    Oberlicht (gs_kamp) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht festverglast = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Original-Nominalmaß beibehalten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen/Flügel Linienstift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen/Flügel Linienstift Kontur = "" (IFCLABEL)
    Referenzseite Wandputz wechseln = 0. (IFCREAL)
    Rollschicht (gs_masonry_arch) = "Aus" (IFCLABEL)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 1. (IFCREAL)
    Schicht Nummer = "Schicht 1" (IFCLABEL)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schnitt / Ansicht = "Massstababhängig" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Bogen = "Leer" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Bogenschwelle = "" (IFCLABEL)
    Schraffur Wandöffnung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur Zarge außen = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrund-Stift Profil = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Stift (gs_board_wallhole_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Stift (gs_sill_wallhole_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Stift (gs_wallhole_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Stift Profilkontur = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Typ Profilkontur = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffurhintergrund-Stift Flügel = "" (IFCLABEL)
    Schraffurhintergrundstift (gs_board_wallhole_pen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffurhintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffurhintergrundstift (gs_sill_wallhole_pen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffurhintergrundstift (gs_wallhole_pen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffurstift (gs_penFr_fg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffurstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffurstift Glas = "" (IFCLABEL)
    Schraffurstift Hintergrund Glas = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffurstift Rahmen (gs_penSash_fg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffurstift Rahmen (gs_penShCov_fg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffurstift Schnitt Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schraffurstift Schnitt Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffurstift Streifen = "" (IFCLABEL)
    Schraffurstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffurstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp (gs_fillFr) = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp (gs_sill_fill_ins_fg) = "0" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp (gs_wallhole_fill) = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp Glas = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp Rahmen (gs_fillSash) = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp Rahmen (gs_fillShCover) = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp Schnitt Fensterbank = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp Schnitt Fensterbank Innen = "Leer" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp Streifen = "Leer" (IFCLABEL)
    Seite gegenüberliegend Wandputz wechseln = 0. (IFCREAL)
    Sprosse_horizontal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Sprosse_vertikal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "Fenster Hintergrund" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Streifen = "" (IFCLABEL)
    Stift Kontur = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stift Profilkontur = "" (IFCLABEL)
    Stift Rahmen = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "" (IFCLABEL)
    Stockgröße als Nominalgröße einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sturz über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Sturztyp (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Sturztyp (gs_masonry_arch_structure_int) = 1. (IFCREAL)
    Stärke wenden = "Original" (IFCLABEL)
    Text (gs_textll) = "RAF" (IFCLABEL)
    Text Anschlag 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Text drehen (gs_dr1) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Texteinstellung (gs_PlanViewInfos_scaleValues) = "Maßstababhängig (Modellgrösse)" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag = "Anschlag" (IFCLABEL)
    Typ Laibung und Mehrschichtlaibung = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vertikaler Abstand(mm) (gs_PlanViewInfos_T1_yOffsetMM) = 2. (IFCREAL)
    Wand verputzt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0. (IFCREAL)
    Wandkonturlinie = "beide Seiten" (IFCLABEL)
    Wandkonturlinie außen - 1:100 und höher = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wandkonturlinie außen - 1:50 und tiefer = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wandkonturlinie innen - 1:100 und höher = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wandkonturlinie innen - 1:50 und tiefer = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wandkonturlinien Stift - 1:100 und höher = "" (IFCLABEL)
    Wandkonturlinien Stift - 1:50 und tiefer = "" (IFCLABEL)
    Wandkonturlinien Typ außen - 1:100 und höher = 1. (IFCREAL)
    Wandkonturlinien Typ außen - 1:50 and tiefer = 4. (IFCREAL)
    Wandkonturlinien Typ innen - 1:100 und höher = 1. (IFCREAL)
    Wandkonturlinien Typ innen - 1:50 und tiefer = 4. (IFCREAL)
    Wandrichtungs-Typ = 0. (IFCREAL)
    Wandtyp = 1. (IFCREAL)
    Wandöffnung als Nominalgrösse einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Fensterbank außen = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Gewölbekämpfer = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel links = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel rechts = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Zargenmaterial außen = "0" (IFCLABEL)
    Zargenmaterial innen = "0" (IFCLABEL)
    eingebogene Schichten = 1. (IFCREAL)
    verdeckte Brüstung zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnung besitzt Wand-Seitenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungstyp (gs_oefl) = "Drehflügel" (IFCLABEL)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 2D (Hauptf.) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  AC_Equantity_Rundfenster_13 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Anschlagtiefe links = 0.06 [METRE]
    Anschlagtiefe rechts = 0.06 [METRE]
    Breite (ac_unit_width) = 1. [METRE]
    Breite (gs_frame_width) = 0.1 [METRE]
    Breite (gs_sash_width) = 0.07 [METRE]
    Breite 2 = 0.06 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1. [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.12 [METRE]
    Breite Fensterlaibung = 1. [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben = 0.08 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Sprossen = 0.025 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Wandöffnung = 1. [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.8 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.18 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe = 1. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1. [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1. [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.05 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe Wandöffnung = 1. [METRE]
    Innere Kante = 0.03 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Max Putzstärke = 0.04 [METRE]
    Nominalbreite = 1. [METRE]
    Nominalhöhe = 1. [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Rahmenstärke 1:100 = 0.1 [METRE]
    Schwellentiefe (AC_wido_sill) = 0.115 [METRE]
    Schwellentiefe (gs_reveal_bottom) = 0.06 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überstand links = 0. [METRE]
    Sturz Überstand rechts = 0. [METRE]
    Sturzaufsicht = 0. [METRE]
    Sturztiefe = 0.06 [METRE]
    Stärke (gs_frame_thk) = 0.06 [METRE]
    Stärke (gs_sash_thk) = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank außen (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Stärke Fensterbank außen (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Sprossen = 0.025 [METRE]
    Stärke Streifen = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Textgrösse (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Textgrösse (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Textgrösse (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Tiefe Anschlag links Innen (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Anschlag links Innen (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Anschlag rechts Innen (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Anschlag rechts Innen (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Glas = 0.02 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Typ Fensterbank außen = 0. [METRE]
    UK Wand zu Ursprung = 2.7 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Versatzbreite = 0.02 [METRE]
    Versatztiefe = 0.03 [METRE]
    Versatztiefe Fenstersims = 0. [METRE]
    Versatztiefe außen = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Vertikaler Versatz = 0. [METRE]
    Z Dimension = 1. [METRE]
    Zargenbreite außen = 0.025 [METRE]
    Zargenbreite innen = 0.025 [METRE]
    Zargenbreite links außen = 0.1 [METRE]
    Zargenbreite links innen = 0.1 [METRE]
    Zargenbreite oben außen = 0.1 [METRE]
    Zargenbreite oben innen = 0.1 [METRE]
    Zargenbreite rechts außen = 0.1 [METRE]
    Zargenbreite rechts innen = 0.1 [METRE]
    Zargenbreite unten außen = 0.1 [METRE]
    Zargenbreite unten innen = 0.1 [METRE]
    Zargenstärke außen = 0.025 [METRE]
    Zargenstärke innen = 0.025 [METRE]
    Zargenversatz außen = 0. [METRE]
    Zargenversatz innen = 0. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äussere Kante = 0.05 [METRE]
    Öffnungsüberstand links = 0. [METRE]
    Öffnungsüberstand oben = 0. [METRE]
    Öffnungsüberstand rechts = 0. [METRE]
    Öffnungsüberstand unten = -0. [METRE]
    Übergrösse Öffnung links = 0. [METRE]
    Übergrösse Öffnung oben = 0. [METRE]
    Übergrösse Öffnung rechts = 0. [METRE]
    Übergrösse Öffnung unten = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank außen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Links = 0. [METRE]
    Überstand Rechts = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  Tür Linien-Sachmerkmale | predefined | on 4 type objects
  Türblatt-Sachmerkmale - Panel1 | predefined | on 4 type objects
  Fenster Linien-Sachmerkmale | predefined | on 3 type objects
  Fenster Flügel-Sachmerkmale - Panel1 | predefined | on 3 type objects
  Fenster Flügel-Sachmerkmale - Panel2 | predefined | on 2 type objects
  Türblatt-Sachmerkmale - Panel2 | predefined | on 1 type object