220视觉识别集成方案
1、告警图片上传
项目文件存储采用MinIO，参数如下
服务地址：http://180.51.12.14:9000(甲方未来有IP变更可能，需要做成可配置)
bucketName: vi
accessKey: admin
secretKey: 12345678aA
2、V6平台登录接口

	提供方
	V6平台
	

	调用方
	数字孪生
	

	集成方式
	http POST请求
	

	调用方式
	孪生平台在初次进入页面时调用，过期时间为30分钟
	

	集成地址
	[bookmark: _GoBack]http://180.51.12.14/api/appsys/sso/httpheader/login/v1?username_=szls
	建议地址做成可配置的

	请求头header参数

	参数名
	参数值

	username_
	digital

	请求响应
	{
    "errorDesc": null,
    "message": null,
    "responseBody": {
        "userInfo": {
            "avatar": null,
            "consoleType": "1",
            "currentAppId": "1",
            "currentDeptId": "8a7465ff8ced991f018de9dae1591594",
            "currentLanguageCode": "zh_CN",
            "currentOrgId": "ORG_ROOT",
            "deptName": "精密铸造厂",
            "id": "8a746b7d91deb3270191df35f42e000e",
            "realname": "szls",
            "sanyEnable": false,
            "sanyRoleCodes": [],
            "secretLevel": "1",
            "secretLevelName": "非涉密人员",
            "username": "szls"
        },
        "expireTime": "18000",
        "accessKey": {
            "AVICIT_PT6_APP_USER_ACCESS_KEY_SECRET": "3aaf0b284aaf77141e71b02833fa978158baff378e210cc16db51e438d8c9a1b2f64d6faec50880abdac4d94e1f238830dc2bc0b831996de2867760ed583065437f4137f62584bd4b62af6bce2f44b1b639ad0862a1ecbbadd307b54c814e554688f92da67789f8312e676eff53116c56e669e887163e7584dedc0ce313a4402c89002746902b746e2971e94bf9e962b61c823d6a03b7d517b8cad138d318959e79ddce0483822df37393fefa1de230196b3d5b2e62b3006e954117e931bc9fcd2efaec59197f26f3d85d52a",
            "AVICIT_PT6_APP_USER_ACCESS_KEY_ID": "FY2ePr%2Fh4JEs9VQduFk4yPo8f27tmoxGendR8YQgWClmxo%2F454KmWddfXOR2bcuL"
        },
        "refreshTime": "72000",
        "licenseAlertMsg": null,
        "token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJBcHDliY3nq6_.-dAzs2RIBAi99odaaGOpwHt61tzeLwNrOiXNPK4Z-VY",
        "refreshToken": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJBcHDliY3nq6_.7B40GSCWAFlQl01PSYkh4H478F8cD4-vqH5SZU8s7DQ"
    },
    "retCode": "200"
}


	取值字段
	responseBody.token
	用作其他请求请求头参数


3、告警事件信息同步
	提供方
	V6平台
	

	调用方
	视觉识别
	

	集成方式
	http POST请求
	

	调用方式
	当告警事件发生时调用，token过期时间为30分钟
	

	集成地址
	http://180.51.12.14/api/edge/edgecallmanages/vi-alarm/v1
	建议地址做成可配置的

	请求头header参数

	参数名
	参数值

	X-Access-Token
	从登录接口获取的responseBody.token值

	请求包体
	{
"tenantCode":"租户号",    0325新添加
	"channelNo":"频道号",
	"alarmContent": "人员到岗",
	"alarmTime": "告警时间",
"personName": "人员名称",
      "meetLevel": "相识度",
	"picInfo": [
             {"url": "http地址"},
             {"url": "http地址"}
],
"videoInfo": [
             {"url": "http地址"},
             {"url": "http地址"}
]
}

	参数说明

	channelNo
	频道号
	

	alarmContent
	告警内容
	

	alarmTime
	告警时间
	"2024-01-01 09:00:00"

	picInfo[0].url
	图片地址结合
	

	videoInfo[0]. url
	视频地址集合
	

	
	
	

	响应包体
	{
	"responseBody":"1",
	"message": null,
	"retCode": "200",
	"errorDesc": null
}



4、监控视频合流web视频直播地址

5、监控视频单流web视频直播地址列表

6、镜像内程序文件存放地址
为更新便捷性考虑，程序以及配置文件做成挂接到k8s外nfs形式，需要给出镜像内程序文件夹路径

